Trubkování_
	CU_
		6mm_
		8mm_
		12mm_
		10mm_
		12mm_
		15mm_
		18mm_
	nerezové_
		6mm_
		8mm_
		10mm_
		12mm_
		15mm_
		18mm_
	plast_
		6mm_
		8mm_
Pozicioner
	E/P pozicioner:_
		běžný
			Sipart PS2	Vstup:4..20mA	Připojení: G1/4"	Krytí: IP66_
			TZID-C	Vstup:4..20mA	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65_
			SRD991	Vstup:4..20mA	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65_
			SRI986	Vstup:4..20mA	Připojení: G1/8"	Krytí: IP54	Okolní teplota: -40°C..+80°C_
		EEx
			Sipart PS2 EEx ia	Vstup:4..20mA	Připojení: G1/4"	Krytí: IP66	Provedení: EEx ia IIC T6 - ATEX_
			Sipart PS2 EEx d	Vstup:4..20mA	Připojení: G1/4"	Krytí: IP66	Provedení: EEx d IIC T6 - ATEX_
			Samson 3730-3	Vstup:4..20mA(HART)	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	Provedení: EEx ia IIC T6 - ATEX	|+Okolní teplota: -20 (-45)°C..+80°C_
			TZID-C EEx ia	Vstup:4..20mA	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	Provedení: EEx ia IIC T6 - ATEX	|+Okolní teplota: -40°C..+85°C_
			TZIDC-200 EEx ib/d	Vstup:4..20mA(HART)	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Okolní teplota: -40°C..+85°C	Provedení: EEx ib/d IIC T6 - ATEX-_
			DVC6010HC	Vstup:4..20mA(HART)	Připojení: 1/4"	Krytí: IP65	Provedení: EEx ia IIC T6 - ATEX	|+Okolní teplota: -52°C..+85°C_
	Pneumatický pozicioner:_
		SRP 981	Vstup:20...100kPa	Připojení: G1/4"	Okolní teplota: -40°C..+80°C_
Příslušenství k pozicionéru:_
	Vysílač polohy	Výstup: 4..20mA_
	HART komunikace_
	PROFIBUS PA komunikace_
	FIELDBUS_
	Mechanické koncové spínače_
	Manometrový blok s manometry	Vstup 1x	Výstup 1x_
Solenoidový ventil_
	bronzový
		běžný
			ASCO 3/2	Těleso: bronzové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65_
		EEx
			ASCO 3/2 EEx m	Těleso: bronzové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Provedení: EEx m IIC T3 - ATEX-|_
			ASCO 3/2 EEx em	Těleso: bronzové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Provedení: EEx em IIC T3 - ATEX-|_
			ASCO 3/2 EEx d	Těleso: bronzové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Provedení: EEx d IIC T4 - ATEX-|_
			ASCO 3/2 EEx ia (24V DC)	Těleso: bronzové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Provedení: EEx ia IIC T6 - ATEX-	Okolní teplota: -40°C...+60°C_
	nerezový
		běžný
			ASCO 3/2	Těleso: nerezové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65_
		EEx
			ASCO 3/2 EEx m	Těleso:nerezové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Provedení: EEx m IIC T3 - ATEX-|_
			ASCO 3/2 EEx em	Těleso:nerezové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Provedení: EEx em IIC T3 - ATEX-|_
			ASCO 3/2 EEx d	Těleso:nerezové	Připojení: G1/4"	Krytí: IP65	|+Provedení: EEx d IIC T4 - ATEX-|_
Koncové spínače_
	mechanické_
		běžné
			Telemecanique 	Typ: XCMD	Kontakt: SPDT	Krytí: IP65	Přip.: konektor_
			Telemecanique	Typ: XCMD	Kontakt: DPDT	Krytí: IP65	Přip.: konektor_
			Telemecanique	Typ: XCMD	Kontakt: DPDT	Krytí: IP65	Přip.: 1m kabel_
			Rotech		Typ: TCR		Kontakt: SPDT	Krytí: IP65	Přip.: svorkovnice_
		EEx
			Telemecanique EEx d	Typ: XCW A115	Kontakt: SPST	Krytí: IP67	|+Provedení: EEx d IIC T6 - ATEX	Přip.: 1m kabel-_
			Bartec EEx d	Typ: 07-2911-1330/30	Kontakt: SPDT	Krytí: IP66	|+Okolní teplota: -55°C...+90°C	Provedení: EEx d IIC T6 - ATEX	Přip.: 3m kabel-|_
			Honeywell EEx d	Okolní teplota: -40°C...+50°C_
	indukční_
		běžné
			Pepperl Fuchs	Typ: NBB2GM50xxx	Krytí: IP65	Přip.: konektor_
			Turck	Typ:xxxx	Krytí: IP65	Přip.: konektor_
		EEx
			Pepperl Fuchs EEx ia	Typ: NCB2GM35x	Krytí: IP65	Přip.: konektor	|+Okolní teplota: -25°C...+100°C_
			Pepperl Fuchs EEx ia	Typ: NJ2-12GKx	Krytí: IP68	Přip.: 2m kabel	|+Okolní teplota: -40°C...+100°C_
			Telemecanique EEx ia_
			Siemens EEx ia_
			Turck EEx ia_
Filtr-redukční stanice_
	kovová
		B07	Nádobka: kovová s manometrem	Odkalení: automatické	Připojení: G1/4"_
		B72	Nádobka: kovová s manometrem	Odkalení: automatické	Připojení: G1/4"_
		B73	Nádobka: kovová s manometrem	Odkalení: automatické	Připojení: G1/2"_
		FRS923	Nádobka: kovová	Odkalení: manuální	Připojení: NPT1/4"	Okolní teplota: -40°C..+80°C_
		67CFR	Nádobka: kovová	Odkalení: manuální	Připojení: G1/4"	Okolní teplota: -51°C..+50°C_
	plastová
		B07	Nádobka: plastová s manometrem	Odkalení: automatické	Připojení: G1/4"_
		B72	Nádobka: plastová s manometrem	Odkalení: automatické	Připojení: G1/4"_
		B73	Nádobka: plastová s manometrem	Odkalení: automatické	Připojení: G1/2"_
Blokovací ventil typ: 77-6_
Booster 1/4"_
Booster 3/8"_
Booster 1/2"_
Rychlo-odvzdušňovací ventil_
Svorkovnicová skříňka běžná / EEx e	Krytí: IP65_
Zkouška vrubové houževnatosti_
Provedení NACE MR-0175_

[Překlady]
Trubkování [Tubing]
plast [plastic]
E/P pozicioner [E/P positioner]
Vstup [Input]
Výstup [Output]
není [none]
Připojení [Connection]
Krytí [Enclosure]
Provedení [Certification]
Pneumatický pozicioner [Pneumatic positioner]
Příslušenství k pozicionéru [Accessories of positioners]
Vysílač polohy [Possition transmitter]
Mechanické koncové spínače [Mechanical limit switches]
komunikace [protocol]
Manometrový blok s manometry [With gauges]
Solenoidový ventil [Solenoid valve]
Těleso [Body]
bronzové [brass]
nerezové [stainless steel]
Koncové spínače [Limit switch]
mechanické [mechanical]
Typ [Type]
Kontakt [Contact]
Přip. [Conn.]
konektor [jack]
kabel [cable]
svorkovnice [terminal board]
Okolní teplota [Ambient temperature]
indukční [inductive]
Blokovací ventil typ: 77-6 [Lock-up valve type: 77-6]
Filtr-redukční stanice [Air set filter]
Nádobka [Bowl]
kovová [steel]
plastová [plastic]
s manometrem [with gauge]
Odkalení [Blow-down]
automatické [automatic]
manuální [manual]
Rychlo-odvzdušňovací ventil [Quick exhaust valve]
Svorkovnicová skříňka běžná [Junction box normal]
Zkouška vrubové houževnatosti [Valve body for low temperature]