// Format kazdeho radku souboru:
// xxx;yy;i;jjj;f;
// xxx......nazev promenne v podminkach specifikace (libovolna delka, konci strednikem)
// y........typ promenne, y=pi...vstupni hodnota pro vypocet,min.hodnota (p1,p2,T,q,atd)
//                        y=pa...vstupni hodnota pro vypocet,max.hodnota (p1,p2,T,q,atd)
//                        y=v...vstupni hodnota modelu ventilu (kvs,dn,atd.)
// i........index ve formulari, pocinaje 0, napr.pro q je i=0,dnvst je i=1,pro T je i=3
// jjj......platna jednotka hodnoty (libovolna delka, konci strednikem)
// f.......fyz.velicina,pro delku f=l,pro tlak f=p, pro teplotu f=t, ostatni f=d
// velicina se zadava pro moznost zadat jine jednotky, nez jsou standartni, pokud se 
// hodnoty berou, jak jsou, bez prevodu, zadejte f=d
// standartni jednoty jsou MPa pro tlak, °C pro teplotu, mm pro delky
// takze priklady radku:
//   T;p;3;°C;t;
//   P1;p;1;bar;p;
//   DN;v;1;mm;l;
//   Design tlak = DP;v;12;bar;p;
//   Design temp = DT;v;13;°C;t;

Tmax;pa;3;°C;t;
Tmin;pi;3;°C;t;
P1;pa;1;bar;p;
Pmax;pa;1;bar;p;
DN;v;1;mm;l;
//PN;v;2;bar;p;
DP;v;12;bar;p;
DT;v;13;°C;t;